








Додаток 1
«Поточний ремонт об'єкту благоустрою " Міський старий цвинтар №1 (під'їзна дорога)" за адресою: Харківська область, м. Берестин, вул. Полтавська»,  код ДК 021:2015 (CPV)   45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 

оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)
	1. Замовник:
	

	Назва замовника
	Берестинський комбінат комунальних підприємств (Берестинський ККП)

	Код за ЄДРПОУ
	03358630

	Місце знаходження
	вул. Б.Хмельницького, 2-А, м. Берестин, Харківська обл., Україна, 63304

	Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками [прізвище, ім’я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу (із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку), електронна адреса]
	Дудник Аліна Анатоліївна – уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель у Берестинському ККП, вул. Історична, 90, м.Берестин, Харківська область, Україна, 63304
телефон:  +380574470910
e-mail: krasnogradskiu_kkp@ukr.net

	2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro
	Відкриті торги з особливостями
UA-2026-08-18-002187-a

	3. Предмет закупівлі:


	

	Вид предмета закупівлі
	Закупівля послуг

	Конкретна назва предмета закупівлі
	Поточний ремонт об'єкту благоустрою " Міський старий цвинтар №1 (під'їзна дорога)" за адресою: Харківська область, м. Берестин, вул. Полтавська

	Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

	4. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн. без ПДВ)
	1 564 154,00 грн. 

	5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Згідно Додатку 2

	6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення
	Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до плану використання бюджетних коштів (зі змінами) на 2026 рік.

	7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі
	Визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року); кошторисною документацією, затвердженою наказом Берестинського комбінату комунальних підприємств № 61-П від «14» серпня 2026


Додаток 2

Об'єми робіт
	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розбирання цементнобетонних покриттів /388 м2х0,10м/ (майданчик)
	м3
	38,8
	 

	2
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
/біля Пам'ятного знаку/
	м3
	1,51
	 

	3
	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом /примикання до
майданчика/
	м3
	14,95
	 

	4
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора
0,25 м3.
	т
	100,056
	 

	5
	Перевезення сміття до 5 км
	т
	100,056
	 

	6
	Улаштування дорожніх корит напівкоритного
профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина
корита до 250 мм (майданчик та примикання до
майданчику)
	м2
	611,5
	 

	7
	Улаштування дорожніх корит напівкоритного
профілю вручну, глибина корита до 250 мм /навколо
Пам'ятного знаку/
	м2
	15,1
	 

	8
	Навантаження грунту екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора
0,25 м3. /70,06 м3х1,5/
	т
	105,09
	 

	9
	Перевезення грунту до 1 км (у відвал)
	т
	105,09
	 

	10
	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3
	м3
	70,06
	 

	11
	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2
	м2
	33,6
	 

	12
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, піщано-
щебеневої (майданчик, примикання до майданчику)
	м3
	93,96
	 

	13
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, піщано-
щебеневої (дорога та примикання до дороги)
	м3
	21,34
	 

	14
	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші із застосуванням
укладальників асфальтобетону  /до товщ.5см/
(майданчик, примикання до майданчику)
	т
	71,579
	 

	15
	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші із застосуванням
укладальників асфальтобетону  /до товщ.5см/
(дорога, примикання до дороги)
	т
	61,749
	 

	16
	Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих
асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих  вручну з ущільненням ручними котками
(навколо Пам'ятного знаку)
	м2
	15,1
	 

	17
	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою]
сумішшю товщиною 5 см (примикання до
майданчика)
	м2
	10
	 


